Skrivebord i birkekrydsfiner

Med skrivebordet i birkekrydsfiner, linoleum og messing har vi skabt et nutidigt og nordisk møbel. Benene er skåret i et stykke, så de danner en ramme, der sammen med afstiverne i messingrør giver bordet en svævende lethed. 

Bordet laves i tre standardstørrelser med bordplade i sort linoleum. Skuffe(r) kan tilvælges efter ønske og kan placeres på begge sider af bordet.

Skrivebordet bygges også på specialmål og med bordplade i mange forskellige linoleumsfarver. Vi forhandler også kontorstolen, som du ser på billederne.

Birkekrydsfinér er et råmateriale, der udnyttes særdeles godt med næsten ingen spild af selve træet. Linoleum er fremstillet af vedvarende materialer som linolie, harpiks, savsmuld, jute, kalk, kork-, sten- og træmel. Farvepigmenterne er alle naturlige. Alt i alt et øko-ansvarligt og bæredygtigt valg.

Mål/Bord
H: 72 cm
L: 180 cm / 120 cm
D: 90 cm / 100 cm
Specialmål: 120 cm (min.længde) & 240 cm (maks.længde) / 70 cm (min.dybde) & 110 cm (maks.dybde)

Mål/Stel
H: 70 cm
B: 50 cm (hvor stellet er smallest) & 70 cm (hvor stellet er bredest)
D: 2,2 cm

Materialer
Stel i 2,2 cm birkekrydsfiner
Sarg i 2,7 cm birkekrydsfiner
Bordplade i 1,8 cm birkekrydsfiner med sort linoleum - farve 4023 nero
Afstivere i messingrør

Leveringstid
4-5 uger