SR60-120RE

Mål
H inkl. vask: 61,8 cm / ekskl. vask: 60,6 cm
B inkl. vask: 62-122 cm / ekskl. vask: 61-121 cm
D inkl. vask: 52 cm / ekskl. vask: 51,5 cm (Inkl. hanehul: min. dybde 48 cm./ Ekskl. hanehul: min. 44 cm.)
Øverste skuffe med indvendig hestesko (giver plads til vand og vandlås): B: 15 cm / D: 20 cm

Materialer
Korpus/ramme i 22 mm fugtbestandig MDF, fineret med røget eg eller hvidlakeret (Farve: NCS 0500-N glans 40)
Skuffer i 13 mm massiv røget eg med fingersinket samlinger
Bund i MDF, fineret med røget eg
Hjulsporsvask i Meganite (Corian-lignende materiale). H: 1,2 cm x D: 52 cm x B: 62-122 cm. Vaskekummens indvendige mål: B: 48 cm x D: 30 cm x H: 9 cm. Fås også uden hanehul

De to skuffer er samlet med synlige fingertapper og har god opbevaringsplads til håndklæder og toiletartikler. Grebene kan efter eget valg fræses eller vælges som påsatte, runde greb.

Møblet laves på specialmål og er således designet til at kunne passes ind på de fleste badeværelser. Ved en bredde på over 120 cm bliver møblet lavet med 4 skuffer, som et Dobbelt badeværelsesmøbel i røget eg 

Badmøblet bygges i hhv. neutral eg, røget eg og valnød.